Pełna nazwa i adres firmy

# Formularz ofertowy

Nawiązując do zaproszenia, do składania ofert na: **zakup i dostawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych w ramach projektu p.n. Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach**

1. Oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Cena jedn** | **Ilość [szt]** | **Cena netto (kol3 x kol4)** | **Cena brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Kosiarka do trawy – 1 szt**  **Minimalne wymagane parametry urządzenia:** Rodzaj zasilania : silnik spalinowy OHV, pojemność skokowa silnika 140cm3, szerokość robocza 46cm, regulacja wysokości koszenia : centralna 7-stopniowa, minimalna wysokość koszenia 30 mm, maksymalna wysokość koszenia 80 mm, pojemność kosza 65L, funkcje pracy : zbieranie do kosza, koszenie wyrzut boczny, mulczowanie (mielenie), z napędem, waga 34,5 kg. |  | 1 |  |  |
| 2 | **Kosa spalinowa (2-suw)**  **Minimalne wymagane parametry urządzenia :** Typ silnika spalinowy, pojemność 45 cm3, moc 2,3 kW, element tnący żyłka, noże, szelki w zestawie, waga 7,9kg |  | 1 |  |  |
| 3 | **Kosa spalinowa (4-suw)**  **Minimalne wymagane parametry urządzenia :** Moc silnika :1,5 kW (2,0 KM), Paliwo E95, Standardowe narzędzie tnące : 3 zębny nóż tnący, 2- żyłkowa głowica tnąca, pojemność zbiornika 0,68 l, wymiary (DxSxW) : 1805 x 613 x 438 mm, ciężar 8,0 kg. Charakterystyka produktu: Przyjazny dla środowiska, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy. Niska emisja spalin i koszty eksploatacji. Konstrukcja silnika umożliwia pracę w każdym położeniu. Łatwy rozruch z automatycznym zaworem dekompresacyjnym, oraz pompką zasysającą paliwo. Beznarzędziowe mocowanie rękojeści umożliwia szybkie dopasowanie kąta i ułatwia transport. Uniwersalna osłona narzędzia tnącego, Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść dla większej wygody i komfortu pracy, dzięki unikalnemu, opatentowanemu obiegowi oleju, który umożliwia pracę w każdym położeniu ( 360°), idealnie sprawdzają się podczas koszenia w rowach i na zboczach. Dostarczone wyposażenie: 3 zębny nóż rozdrabniający, 2 – żyłkowa głowica tnąca, osłona noża, pas podtrzymujący, komplet kluczy. |  | 4 |  |  |
| 4 | **Kosiarka typu traktorek z koszem do trawy**  **Minimalne wymagane parametry urządzenia :**  Silnik : pojemność skokowa 508 cm3, moc 15,5 KM, pojemność zbiornika paliwa 5,7 L, smarowanie ciśnieniowe, filtr oleju. Gwarantowana moc akustyczna Lwa 100db(A) , urządzenie tnące : szerokość robocza 97 cm, materiał: stal, uruchamianie noży: ręczne, ilość noży 2, regulacja koszenia : 38-102, metoda koszenia: zbieranie do kosza, pojemność kosza 220 L, mulczowanie BioClip: opcja, funkcja mycia: złącze ogrodowe, koła podporowe : tak, rodzaj skrzyni: hydrostatyczna, sterowanie pedałem, rozmiar opon przednich : 15x6-6’’, rozmiar opon tylnych 18x9,5-8’’, Inne : waga 250 kg, reflektory : przód, wskaźnik zapełnienia pojemnika. |  | 1 |  |  |
| 5 | **Rębak tarczowy do gałęzi na ciągnik**  **Minimalne wymagane parametry urządzenia :**  Maksymalna średnica drewna 70 mm. Profesjonalny i sprawdzony rębak. Podawanie gałęzi mechaniczne, grubość gałęzi miękkich – do 70 mm, grubość gałęzi twardych do 50 mm, wielkość zrąbków – do 50 mm. Liczba noży tnących – 2 szt. stalowe. Rura kierunkowa komin- regulowana. Masa 250 kg. |  | 1 |  |  |
| 6 | Dostawa sprzętu do utrzymania terenów zielonych wymienionych w pkt od 1-5 |  | 1kpl |  |  |
| Razem | | | |  |  |

1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy
2. Akceptuję warunki zamówienia i nie wnoszę do niech zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

.............................. , dnia ...........................

……................……………………..……………………

podpis oferenta uprawnionego do składania oferty